**Управление часами** - производится при помощи часовой станции.

**Корпус** – алюминий (сталь)

**Циферблат** – алюминий 2 мм   
**Оцифровка** - накладные цифры из алюминий  
**Стрелки , метки** - прямые, алюминий  
**Защитное стекло** – оргстекло (акриловое)   
**Нанесение логотипа** – УФ печать    
**Часовой механизм** – латунь

**Режим рабочих температур** - - 30 + 40 **Часовая станция** - - 30 + 40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **РАЗМЕР  ЧАСОВ** | **БЕЗ ПОДСВЕТ.** | **С ПОДСВЕТ.** |
| 1 | Диаметр 500мм. закрытый циферблат (стекло) | 28000 | 35900 |
| 2 | Диаметр 600мм. закрытый циферблат(стекло) | 35000 | 45900 |
| 3 | Диаметр 700мм. закрытый циферблат(стекло) | 42900 | 52900 |
| 4 | Диаметр 800мм. закрытый циферблат (стекло) | 48900 | 63900 |
| 5 | Диаметр 900мм. закрытый циферблат (стекло) | 57900 | 69900 |
| 6 | Диаметр 1000мм. закрытый циферблат (стекло) | 62900 | 67800 |
| 7 | Диаметр 1100мм. закрытый циферблат (стекло) | 74900 | 84000 |
| 8 | Диаметр 1200мм. закрытый циферблат (стекло) | 85900 | 96000 |
| 9 | Диаметр 1300мм. (открытый циферблат) | 85000 | 94600 |
| 10 | Диаметр 1400мм. (открытый циферблат) | 90900 | 98750 |
| 11 | Диаметр 1500мм. (открытый циферблат) | 95600 | 107800 |
| 12 | Диаметр 1600мм. (открытый циферблат) | 104900 | 115900 |
| 13 | Диаметр 1700мм. (открытый циферблат) | 115000 | 125900 |
| 14 | Диаметр 1800мм. (открытый циферблат) | 120900 | 130900 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часовой**  **Бой** | Трансляционный усилитель, Два рупорных громкоговорителя | **45000** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| Предприятие-изготовитель: ООО «Наше Время» | |
| 422980, Россия, Республика Татарстан, | | |
| Тел.\факс: (843)4251-11-68, 239-15-05 | |
| http://www.nashevremia.com e-mail: сlock116@mail.ru | |