**Управление часами** - производится при помощи часовой станции.

**Корпус** – алюминий (сталь)

**Циферблат** – алюминий 2 мм
**Оцифровка** - накладные цифры из алюминий
**Стрелки , метки** - прямые, алюминий
**Защитное стекло** – оргстекло (акриловое)
**Нанесение логотипа** – УФ печать
**Часовой механизм** – латунь

**Режим рабочих температур** - - 30 + 40 **Часовая станция** - - 30 + 40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **РАЗМЕР ЧАСОВ** | **БЕЗ ПОДСВЕТ.** | **С ПОДСВЕТ.** |
| 1 | Диаметр 500мм. закрытый циферблат (стекло) | 28000 | 35900 |
| 2 | Диаметр 600мм. закрытый циферблат(стекло) | 35000  | 45900 |
| 3 | Диаметр 700мм. закрытый циферблат(стекло) | 42900  | 52900 |
| 4 | Диаметр 800мм. закрытый циферблат (стекло) | 48900  | 63900 |
| 5 | Диаметр 900мм. закрытый циферблат (стекло) | 57900  | 69900 |
| 6 | Диаметр 1000мм. закрытый циферблат (стекло) | 62900  | 67800 |
| 7 | Диаметр 1100мм. закрытый циферблат (стекло) | 74900  | 84000 |
| 8 | Диаметр 1200мм. закрытый циферблат (стекло) | 85900  | 96000 |
| 9 | Диаметр 1300мм. (открытый циферблат) | 85000  | 94600 |
| 10 | Диаметр 1400мм. (открытый циферблат) | 90900  | 98750 |
| 11 | Диаметр 1500мм. (открытый циферблат) | 95600  | 107800 |
| 12 | Диаметр 1600мм. (открытый циферблат) | 104900  | 115900 |
| 13 | Диаметр 1700мм. (открытый циферблат) | 115000  | 125900 |
| 14 | Диаметр 1800мм. (открытый циферблат) | 120900  | 130900 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часовой****Бой**  | Трансляционный усилитель, Два рупорных громкоговорителя  | **45000** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| Предприятие-изготовитель: ООО «Наше Время» |
| 422980, Россия, Республика Татарстан,  |
| Тел.\факс: (843)4251-11-68, 239-15-05 |
| http://www.nashevremia.com e-mail: сlock116@mail.ru  |